Заказчик: 
 Подрядчик: 
 Объект: Кап ремонт 2011 год
 
Дефектная ведомость

Шолом-Алейхема 88 - установка узлов управления на горячею воду
 
N п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество	

1	2	3	4	
1	Установка манометров с трехходовым краном # Т.Ч. ГЭСНР/ТЕРР 	1 компл.	4	
2	Установка термометров в оправе прямых и угловых # Т.Ч. ГЭСНР/ТЕРР 	1 компл.	4	
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0.04	
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.08	
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.06